Title: ABF – Fassadengitter
Author: Vogel
Last saved by: Dr. Markus Schomaker
Company: Lingen

Ausschreibungstexte

WAL  –  Lüftungsgitter

Ausschreibungstext
WALG 
Lüftungsgitter mit feststehenden geraden Lamellen mit einer Stärke von 3 mm und umlaufendem Blendrahmen aus Aluminium, natureloxiert; freier Querschnitt ca. 74%, geeignet für Zu- und Abluft, Anordnung als ununterbrochenes Gitterband möglich 
WALJ 
Lüftungsgitter mit feststehenden, um 15° abgewinkelten Lamellen mit einer Stärke von 3 mm und umlaufendem Blendrahmen aus Aluminium, natureloxiert; freier Querschnitt ca. 74%, geeignet für Zu- und Abluft, Anordnung als ununterbrochenes Gitterband möglich 
WALN 
Lüftungsgitter mit feststehenden geraden Lamellen mit einer Stärke von 6 mm und umlaufendem Blendrahmen aus Aluminium, natureloxiert; freier Querschnitt ca. 49%, geeignet für Zu- und Abluft, Anordnung als ununterbrochenes Gitterband möglich 
WALM
Lüftungsgitter mit feststehenden, um 15° abgewinkelten Lamellen mit einer Stärke von 6 mm und umlaufendem Blendrahmen aus Aluminium, natureloxiert; freier Querschnitt ca. 49%, geeignet für Zu- und Abluft, Anordnung als ununterbrochenes Gitterband möglich 
-E 
Ballwurfsichere Ausführung mit Sonder-Stützprofil 
AZN 
Gegenläufige Mengenregulierung

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  WAL - ....................

Anzahl:  .................... Stück