Title: ABF – Fassadengitter
Author: Vogel
Last saved by: Dr. Markus Schomaker
Company: Lingen

Ausschreibungstexte

DUS  –  Stufen-Quellauslass

Ausschreibungstext
DUS    
Runder Quellluftauslass in flacher Bauform, geeignet für den Wandeinbau oder für den
Einbau in Bodenstufen, bestehend aus einer flachen, runden perforierten Frontplatte,
einem innenliegenden Prallblech sowie einem Anschlussstutzen. Quellluftauslass aus
Stahl, beschichtet in weiß (RAL 9003).

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  PEL-....................

Anzahl:  .................... Stück